***BEJELENTÉS***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.A bejelentést tevő  1.1. neve:  1.2. címe (székhelye, 1.3. telephelye):  1.4. elérhetősége: | | | | |
| 2.1. A robbantással érintett építmény elnevezése: | | | | |
| 2.2. A robbantással érintett építmény helye: | | | | |
| 2.3. A robbantással érintett építmény közművei kiszakaszolásának megoldásai: | | | | |
| 3. A robbantás biztonsági távolságán belül lévő lakóterület kiterjedése: | | | | |
| 4.A robbantás során szükséges biztonsági intézkedések, a védendő létesítmények, és azok megóvását szolgáló intézkedések leírása | | | | |
| 5.A robbantás biztonsága érdekében lezárt útszakaszok ismertetése: | | | | |
| 6.A robbantás ideje: | év | hónap | nap | óra perc |
| 7.1.Robbantásért felelős személy neve: | | | | |
| 7.2.Születési helye, ideje: 7.3.Anyja neve: 7.4.Állandó lakóhelye:  7.5.Telefonszáma: | | | | |
| 8.Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. | | | | |
| Benyújtás dátuma: | | |  | | |
|  | | | bejelentést tevő aláírása | | |
| 9. Az egyedi azonosításnak a következőkből kell állnia:  9.1. Az azonosítás olvasható része a következőket tartalmazza:  a) a gyártó nevét;  b) alfanumerikus kódot, amely a következőket tartalmazza:  ba) Magyarországot azonosító két betűt „HU” jelzéssel;  bb) a bányafelügyelet által meghatározott, a 121/2016. (VI.7.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése szerinti 3 számjegyből álló kódot, amely azonosítja a gyártási hely nevét;  bc) az egységes termékazonosító kód alkalmazásáról szóló jogszabály szerinti egyedi termékkódot és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” melléklete szerint a küldeménydarabokon feltüntetendő információkat (jelöléseket és bárcákat).  9.2. Egy elektronikusan olvasható azonosítást vonalkód és/vagy mátrix kód formátumban, amely közvetlenül kapcsolódik az alfanumerikus azonosító kódhoz.  9.3. Azon cikkek esetében, amelyeken túl kis méretük miatt a 9.1. pont b) alpontjában, valamint a 2. pontban meghatározott információ nem tüntethető fel, illetve amelyek esetében az egyedi azonosítás elhelyezése alakjuk vagy formatervezésük miatt műszakilag nem kivitelezhető, az előírt azonosítást a legkisebb csomagolóegységeken kell feltüntetni, amely csomagolóegység a szállítás vagy a belföldi átadás során nem bontható meg.  9.4. Az egyes legkisebb csomagolóegységeket pecséttel kell lezárni.  9.5. Azokat az alapgyutacsokat vagy erősítőtölteteket, amelyek a 9.3. pontban foglalt kivételhez tartoznak, maradandó módon kell megjelölni annak biztosítása érdekében, hogy a 9.1. pont b) alpontja szerinti információ tisztán olvasható legyen. Az egyes legkisebb csomagolóegységen fel kell tüntetni a csomagban található alapgyutacsok és erősítőtöltetek számát.  9.6. A 9.3. pontban meghatározott mentesség hatálya alá tartozó egyes robbanózsinórok egyedi azonosítását a tekercsen vagy az orsón, illetve adott esetben a legkisebb csomagolóegységen kell feltüntetni. | | | | |
| A fenti bejelentést a ………………………………………………. Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről tudomásul vettem. | | | | |
| Időpont:  Iktatási szám: P.H. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  aláírás | | | | |

*Megjegyzés: nem kell bejelenteni a mélyműveléses bányában tervezett robbanóanyag-felhasználást.*

**Figyelem, ha a robbantásra a bejelentett időpontban nem kerül sor, de azt követően 72 órán belül tervezik elvégezni, a tervezett új robbantás időpontját haladéktalanul be kell jelenteni a katasztrófavédelmi igazgatóságnak.**